附件：
中心机房备份设备采购参数

	指标
	技术参数要求

	硬件配置
	2U机架式，配置1颗8核高性能CPU，32GB内存，2块480GB SSD，5块8TB HDD，独立阵列卡，支持Raid0、1、5、6，2个千兆以太网口，2个万兆网口（含光模块），配置冗余电源；

	系统授权
	本次配置≥30TB备份容量授权，提供无限制个数的操作系统、文件、数据库授权许可；授权功能包含无限数据压缩重删、永久增量、虚拟机LAN- free、虚拟机即时挂载恢复、虚拟机异构无代理恢复、副本数据管理、数据归档、异地远程复制、备份数据防勒索等功能模块（提供原厂承诺函）

	系统架构
	基于Linux 64位系统(非Windows或Unix)的专用容灾备份系统，支持所有的备份恢复工作的统一界面管理，可根据模块选择B/S和C/S管理方式，C/S管理软件可直接部署在Windows系统，满足不同环境的管理需求；

	虚拟化无代理兼容
	支持主流市场国内外主流虚拟化平台的免代理备份，支持Vmware vSphere、Microsoft Hyper-V、KVM（Sangfor HCI、H3C CAS、Ispur ICS、SMTX OS等）、Xen（Citrix Xenserver、xcp-ng、Halsign vGate等）等主流虚拟化平台的备份恢复，备份过程中无需在VM中安装任何代理，支持单机和集群部署环境。（提供不少于8家国产虚拟化或云平台厂商与备份厂商兼容性互认证证书，并加盖原厂公章）

	虚拟化无代理迁移兼容
	支持并提供虚拟机免代理跨平台迁移，支持vmware虚拟机通过免代理方式（无需在虚拟机中安装代理插件）迁移到Huawei FusionCompute、H3C CAS、ZStack、Sangfor HCI、Sugon Cube等平台，同时支持反向迁移，支持Huawei FusionCompute、H3C CAS、ZStack、Sangfor HCI、Sugon Cube等平台虚拟机无代理迁移到vmware平台；支持任意平台的免代理双向迁移；（提供跨平台配置信息转化技术国家级相关证书及证明材料，并提供原厂承诺函并加盖原厂公章)

	操作系统、数据库兼容
	支持多种操作系统以及数据库的在线备份，至少兼容主流Windows、CentOS、Redhat、ubuntu、suse等操作系统整机和文件备份与恢复，至少兼容Oracle（含Oracle RAC）、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等数据库应用级（非整机和文件）在线备份。

	虚拟化恢复支持
	支持指定虚拟机磁盘备份及恢复，提供细粒度的恢复模式，可恢复备份虚拟机内单个或多个文件，支持配置恢复虚拟机的单个或多个磁盘恢复位置、虚拟网卡绑定位置、是否保留MAC信息等； 

	虚拟机备份保留策略
	虚拟机备份作业提供GFS保留功能策略，提供按每周、每月或每年自动设置标签点，实现长期数据保留和分级数据管理（提供具有CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页报告结尾页并加盖原厂公章)；


	CDP保护支持
	产品支持CDP数据保护技术，能够将生产业务系统主机任意变化数据块持续同步到灾备主机，备份过程中能够定时创建标签点将内存内热数据写入灾备主机，生成业务系统主机故障能够回退到任意秒级数据，支持数据快速挂载恢复功能（提供持续数据保护技术国家级相关证书及证明材料并加盖原厂公章）；

	应用接管支持
	支持接管应用自动识别，支持应用分盘部署的应用自动关联和附加；支持进行CDP保时数据库一致点的捕获，保证数据库一致性，防止进行恢复后数据库无法启动（提供可实现“块级CDP中数据库一致点的捕获”技术能力的相关国家级机构证明材料复印件并加盖公章）

	文件备份保留策略
	支持对文件的权限和属性进行备份和恢复，包括但不限于文件的共享权限、读写和只读权限、日期和创建人等信息，支持Windows和Linux系统的文件权限保护。支持稀疏文件识别，节省存储空间的占用。


	数据库备份支持
	支持Oracle（RAC）应用级备份，不接受采用字节级、块级或文件级等非常规方式，要求采用RMAN备份技术，确保数据的一致性，支持Oracle数据库单机备份恢复到RAC环境/支持RAC到单机环境/支持归档日志恢复成原生格式等常规恢复方式。（提供灾备厂商 Oracle BSP认证证明材料并加盖原厂公章)

	数据验证支持
	具备虚拟实验室功能，可以借助手动验证和自动化验证，手动验证实现对备份数据的备份时间点进行快速挂载恢复验证，自动验证可实现对备份对象最新时间点进行多种方式的自动化验证，验证完成完成后输出验证报告，如 GDPR（被遗忘权）；为确保安全、快速地恢复至生产阶段，先在隔离的生产环境中测试数据。（提供具有CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页报告结尾页并加盖原厂公章）

	副本/归档
	可将本地数据通过定时任务方式将数据进行副本或归档，并通过公网或私有网传输到异地存储介质中，实现数据异地自动化可靠存储

	服务
	提供五年软硬件原厂技术支持和保修服务，包含电话、微信、邮件、远程等多种形式，包含软件免费升级服务。（提供原厂售后服务承诺函）

	其他
	付款账期支持不少于1年


